Схема состава поезда № 606Ц/605Ц

в сообщении Караганды – Балхаш-2 на график движения поездов 2024-2025 годы

| Порядковый № вагона | Род вагона | Пункты обращения вагона | Число мест | | | | Количество составов в обороте и депо обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВ | Куп. | Плац. | Общ. |
| 1 | ОБЩ | Караганды – Балхаш-2 | - | - | - | 81 | Два состава |
| 2ф | К | – “ – | – | 36 | - | – | Филиал «ЛПП»  ЛППУ Караганды  на ЭПТ |
| 3 | КР | – “ – | – | 30/6 | – | – |
| 4 | ПЛ | – “ – | – | - | 52/2 | – |
| 5 | ПЛ | – “ – | – | – | 52/2 | – |
| 6ф  7ф | ПЛ  ПЛ | – “ –  – “ – | –  – | –  – | 52/2  52/2 | –  – |
| **И Т О Г О:** | | | – | **66/6** | **208/8** | **81** | **355/14** |
| **И Т О Г О** (беспересадочные вагоны):  **И Т О Г О** (прицепные вагоны): | | | –  – | **--**  **–** | **-**  **-** | **-**  **-** | **-**  **-** |
| **В С Е Г О** **по дороге:** | | | – | **66/6** | **208/8** | **81** | **355/14** |

**1.Поезд № 606/605 круглогодичный,** курсирует ежедневно.

**2. Нумерация вагонов** указана при отправлении поезда из Караганды с «головы», из Балхаша – с «хвоста» поезда.

**3. Станции изменения номера поезда:** нет.

**4. Станции изменении направления движения поезда:** нет.

**5. Максимальная допустимая длина поезда по участкам следования:** 17 вагонов.

**6. Максимальная схема поезда: 7** вагонов.

**7. Станции смены локомотивов:** Мойынты

**8. Станции смены локомотивный бригад без смены локомотива:** Акадыр.

**9. Станции снабжения поезда водой:** Караганды,Балхаш-1.

**10. Станции снабжения топливом:** Караганды,Балхаш-1.

**11. Станции обслуживания ЭЧТК:** нет.

**12. Станции сбора мусора:** Караганды,Акадыр, Мойынты, Балхаш-1.

**13. Переменный трафарет:** нет.

**14. Вагоны повышенной комфортности:** нет.

**15. Беспересадочные вагоны:** нет

**16. Прицепные вагоны:** нет

**17. Прочие вагоны:** нет.

**18. Выделяются места:**

в вагоне **№ 3 КР** места 1- 4 для отдыха ПЭМ, ЛНП, места 35,36 для наряда полиции по сопровождению поездов;

в вагоне **№4, №5, 6Ф, 7Ф** **ПЛ** места 53, 54 для хранения белья, места 1-52 в продажу пассажирам.

во всех купейных и плацкартных вагонах двухместные купе для отдыха проводников.

**19. Факультативные вагоны** включаются в состав поезда при увеличении пассажиропотока и исключаются при его уменьшении с объявлением об исключении не менее чем за 5 суток до отправления поезда.

**20. Станции пограничного и таможенного контроля:** нет.